**Intelligent Bookmark for Reading Time Monitoring using Solar Energy and ESP32-C3**

设计一款**自供电的智能书签设备**，通过**太阳能供电**与**ESP32-C3**模块，在无人工干预的情况下**记录用户的阅读时间**与**充电数据**，并通过BLE连接与手机App通信。

# 系统设计组成

**1. 供电与能量管理模块**

* 电池：401020 锂电池（容量约100mAh）
* 充电管理：TP4056 充电模块（含过充/过放保护版本）
* 能源来源：
  + **太阳能板**（柔性、薄型，适配书签厚度限制）
    - 选型偏向 **OPV（有机光伏）** 或 **Amorphous Silicon（非晶硅）**
    - OPV 在低光（室内300–500 lux）条件下有更好表现

**2. 核心控制器**

* MCU：**ESP32-C3**
  + 具备低功耗能力（支持 deep sleep）
  + 支持 **BLE通信** 与后续数据传输
  + Type-C口供电调试

**3. 传感系统与记录逻辑**

* 主要机制：**通过光照变化判断阅读状态**
  + 在有光时 → 正在阅读 → 开始计时并记录太阳能充电数据
  + 在无光时 → 书签被夹进书中 → 暂停计时

**4. 通信接口**

* BLE与手机App连接（如Flutter开发）
  + 数据同步（阅读时长、电量记录）
  + 可视化历史趋势图（选项）

# 设计方案与变体

| **方案** | **描述** | **优势** | **挑战** |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔性OPV太阳能板 | 有机材料，轻薄可弯曲 | 适合室内低光；可集成于书签 | 转换效率较低（5-10%） |
| 非晶硅太阳能板 | 成本低，能适应弯曲 | 室内适用，厚度可控 | 效率略低于OPV，部分厚度超标 |
| CIGS | 效率高，性能稳定 | 适合高强度照明 | 厚度大，不适合书签 |

状态检测逻辑

| **方法** | **描述** | **评估** |
| --- | --- | --- |
| 环境光判断 | 利用ESP32连接光敏电阻/光照模块检测光线强度 | 简单可实现；易受遮挡/自然光干扰 |
| 时间窗口判断 | 设定连续处于亮光状态达x分钟才记录为阅读 | 可排除短暂曝光，逻辑更稳健 |
| 加速度计 | 判断书签是否被移动 | 精度低，不如光照直接 |

通信与数据处理逻辑

| **方法** | **描述** | **评估** |
| --- | --- | --- |
| 本地记录 + BLE同步 | ESP32记录数据，定时唤醒上传 | 节能有效 |
| 实时BLE传输 | 实时传输充电和阅读状态 | 需保持通信活跃，耗电高 |
| 离线+日志同步 | 书签离线记录，用户打开App才触发BLE同步 | 更节能，适合日常使用 |

# 关键技术假设与论证

**1. OPV在室内优于硅材料的理论基础**

* OPV吸收光谱集中于**可见光和弱红外区**
* 在室内照明下，其 **光响应效率高于晶体硅**（后者偏向强日照中的UV/IR）
* 文献支持：室内光（300–500 lux）中，OPV转换效率甚至可达10%以上，优于传统PV的1–3%

**2. ESP32-C3 Deep Sleep策略可行性**

* Deep Sleep电流<10μA
* 利用外部中断（例如光敏模块）唤醒
* 低功耗+间歇记录模式可实现**一周以上续航**

**3. BLE传输足以满足数据同步**

* 数据包量小（每天几个数值：开始时间、结束时间、电量）
* BLE连接时间<2s，支持低频率上传
* 手机端App只在打开时需要连接

# 从太阳能供电转向可充电底座的方案转型

在初步原型设计阶段，本项目尝试通过柔性太阳能板与401020锂电池为智能书签供电，以实现完全自持型的嵌入式监测系统。然而，实际计算与文献分析表明，OPV太阳能板在典型室内照度（300–500 lux）下的功率输出仅为0.5–2mW，远远无法覆盖ESP32-C3的唤醒与BLE通信周期所需能耗，除非以极长周期与极限休眠压缩任务。

此外，光照判断阅读状态也存在不稳定性，容易受自然光干扰或书本遮挡影响。为此，系统可靠性与功耗策略亟需重构。

**💡 设计转变：引入可充电底座**

为解决上述挑战，本阶段提出**用“书架形状”的可充电底座取代太阳能供电系统**，通过物理归位接触来同步数据并补充能量。该设计具备以下优势：

* **稳定供电**：摆脱对不确定室内光源的依赖，使用5V电源为锂电池充电
* **更清晰的阅读行为判断**：书签离开底座 → 阅读开始；归位 → 阅读结束，逻辑更自然
* **减少硬件复杂性**：太阳能板和发电效率优化过程可取消，简化布线与封装结构
* **增强原型测试友好性**：调试时可通过底座直接供电，无需外接Type-C线


**⚙️ 底座设计概念**

* **结构**：垂直支架或斜插式书签插槽，配有2个金属接触点（pogo pin或磁吸接点）
* **供电方式**：外部Type-C电源（5V），经由底座直接为书签内TP4056模块供电
* **附加功能**（未来拓展）：
  + 霍尔传感器检测归位动作
  + BLE同步器（底座作为中继或充电提醒设备）
  + LED状态灯指示充电与连接状态


| **状态** | **行为** | **电源策略** | **BLE状态** |
| --- | --- | --- | --- |
| 离开底座 | 记录开始 | 电池供电 | 周期广播 |
| 回到底座 | 记录结束 + 数据同步 | 开始充电 | 上传数据/待机 |
| 长时间无变化 | Deep Sleep | 最小功耗 | 不广播 |

该设计变更显著增强了系统的可持续运行能力、数据判断准确性与用户交互友好度，也为量产封装与结构设计预留更多空间。它将本项目从实验性能源方案推进为**更贴近实际应用场景的工程原型**，为后续模型稳定性测试与App联动开发提供保障。

ESP32C3SuperMini data <https://www.nologo.tech/product/esp32/esp32c3/esp32c3supermini/esp32C3SuperMini.html#%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%8F%82%E6%95%B0>



烧录问题：



### 产品成果：



高度为2mm，测量数据是1.8，但是要考虑误差。

OLED要一个27mm高27.73宽（可设置成28或者更大）厚度为2mm，可以设置成1mm的下沉嵌入结构。

需要购买薄片的光敏电阻或者压感设备。

我计划使用BQ24074模块作为稳压充电模块，在目前的测试中它能在使用OLED, buzzer以及LDR的情况下稳定电压，可以充电和供电，gpt中的ESP32C3阅读提示系统就是这部分内容，我将这个版本认定为3.0版本的产品，它需要完成：一个合适的外壳，看起来像书签，有一个dog site（充电巢），保留检测光照强度和计时的功能，使用深度睡眠功能。使用太阳能板完全替代LDR是不现实的，很多功能受限制，所以购买薄片的光敏电阻更现实。

### Dog site书立

我现在建模的Lacasaparaelpapel是一个书立，它就是我的dogset，在未来我会为它加入灯光效果。给dog site可以增加功能，用压感来检测是否有书本放在上面，





**引入 BQ25570：用于微功率光伏采集的电源管理芯片https://blog.csdn.net/qq\_42250136/article/details/146361063**

为应对太阳能板在室内环境下电流极低（约 30μA）的挑战，现阶段考虑采用 TI 推出的 **BQ25570** 作为微功率能量采集与电池充电管理芯片。与 TP4056 相比，BQ25570 更适用于μW~mW 级别的输入功率场景，具备以下关键特性：

* **超低启动电压门槛**：最低可在输入功率仅 15μW（典型）时启动升压；
* **MPPT（最大功率点跟踪）**：动态追踪太阳能板最优输出点，提升充电效率；
* **支持单节锂电池（如 401020）慢充**：集成充电终止、电压门限设置、电池保护机制；
* **双输出模式**：支持为主控芯片提供稳定系统电压（如 3.3V），同时维持电池充电过程；
* **超低静态功耗**：系统休眠功耗低至 330nA，适合低频唤醒、间歇采样与BLE传输场景。

结合 [TI官网BQ25570技术文档](https://www.ti.com/product/BQ25570)，该芯片成为在本项目3.x版本迭代中探索“**持续环境能量采集 + 小容量电池缓冲供电**”路径的核心候选方案。后续将尝试通过 BQ25570 替代 TP4056，构建无需额外外部稳压模块的集成型能量管理子系统，目标是实现：

* 室内环境下的持续供电维持；
* 间歇工作、BLE广播等任务的低功耗策略；
* 对锂电池的安全慢速充电过程管理；
* 逐步脱离对外部供电底座（dog site）的依赖。

本方案仍需评估实测下电流/功耗波动、系统整体运行时长，以及与ESP32-C3唤醒周期的匹配程度。

我还需要增加更多的功能，让智能书签更智能：一下是一些想法

**4. BLE 配对同步阅读数据**

**描述**：通过蓝牙将累计阅读时间、本次阅读时间等传送到手机或 PC。

* **实现方式**：
  + 使用 NimBLE 库或 ESP32 BLE 库广播或建立连接。
* **智能价值**：可远程查看进度，利于长期记录。
* **实现难度**：中–高

**✅ 5. 光照趋势图显示（mini折线图）**

**描述**：在 OLED 上显示 30 秒内光照变化曲线，用来感知环境变化或检测是否背光阅读。

* **实现方式**：
  + 用一个小 circular buffer 记录光强数值，动态刷新 OLED。
* **智能价值**：新颖视觉反馈，教育用户注意用眼卫生。
* **实现难度**：中等

**✅ 6. 智能学习习惯：自动调整番茄时间**

**描述**：根据用户每次阅读实际平均时长动态调整番茄时长（比如从25分钟变成22分钟）。

* **实现方式**：
  + 记录多轮阅读时长取均值，逐步调节。
* **智能价值**：个性化时间管理。
* **实现难度**：中等–高

**✅ 7. 阅读状态提示动画**

**描述**：OLED 上增加简易“阅读中”“休息中”动画（比如跳动的时钟、闭眼图标等）

* **实现方式**：
  + 预制小图标或字模切换。
* **智能价值**：增强趣味性与交互性。
* **实现难度**：低

**✅ 8. 防遗失提示（超时警告）**

**描述**：长时间未使用（如超过48小时），短暂唤醒蜂鸣器提示用户“是否忘记继续阅读”。

* **实现方式**：
  + RTC+EEPROM记录上次阅读时间，定时唤醒判断是否超时。
* **智能价值**：提升用户粘性。
* **实现难度**：中等

自适应番茄时间的逻辑有一个严重的问题，就是Pomodoro的时间只会减少不会变多啊！GPT上的最后一版代码还未尝试。

**开发日志：智能阅读书签项目功能优化（2025年6月26日）**

今日围绕智能书签系统进行了系统性功能扩展与性能优化，主要成果如下：

**🧠 功能增强与用户体验优化**

1. **自适应 Pomodoro 番茄时长机制优化**
   * 引入动态调整策略：若用户完成上一次 Pomodoro，则自动增长 5 分钟，最多 60 分钟；
   * 若未完成，则基于历史阅读平均值动态回退，但最低不低于 5 分钟；
   * 番茄目标时长可持久化存储，并通过 EEPROM 保留历史行为数据。
2. **OLED 状态文案与页面恢复**
   * 恢复了所有提示文案（如“Start reading”“Low light”“Pomodoro done”等），让用户在不同阅读状态下获得明确指引；
   * 修复了页面被趋势图覆盖的问题，实现提示与图形分层渲染。
3. **光照趋势图（Light Trend）与建议亮度（Best Lux）**
   * 实现实时滚动折线图展示近 30 秒光照强度；
   * 新增 Best Lux 建议值计算，采用指数移动平均（EMA）算法，并加边界限制（100–3000 lux）；
   * 建议亮度位置调整至图表顶部区域，不干扰主图显示。
4. **多帧书本翻页动画**
   * 重构并集成了三帧“书本翻页”图案动画，形象地表示“正在阅读”状态；
   * 动画逻辑与 UI 提示并行渲染，增强趣味性与视觉反馈。
5. **阅读总时长显示增强**
   * 原本只显示“分钟”，现支持总阅读时间以“xh ym”格式显示，便于长时阅读记录；
   * 动态调整单位显示逻辑，避免数值溢出或不直观。
6. **番茄结束后的休息机制修复**
   * 修复原有“休息时间仅持续几秒”的问题；
   * 保证完成番茄后进入 5 分钟稳定休息期，并保持提示动画及文案可视。

**🧪 测试与验证**

* 实地测试了在正常阅读、光线不足、书签夹入、进入睡眠、完成番茄后的每个状态切换；
* 验证了 OLED 显示逻辑、动画流畅度、Best Lux 趋势稳定性；
* 检查 EEPROM 写入是否稳定，并确保休眠前完成持久化存储操作。

🟢 当前版本代码已集成全部功能，准备部署测试下一阶段（如 BLE 同步、亮度调节推荐、习惯分析等）。整体系统已具备完整可视反馈、自适应学习能力与低功耗调度机制，满足长期使用与用户友好需求。

Canvas上最后一版代码还未测试。

### NFC和RFID

我加入了MF RC522 RFID 模块让设备可以阅读书本的ID，我以此得知书本的名字和页数。RC552好像和OLED屏幕之间互相有干扰。

更换为PN532之后又出现了找不到串口的问题。

我进行了一些尝试，我在IDE安装了Adafruit\_PN532库，并从Github下载并安装了NDEF Library for Arduino（<https://github.com/don/NDEF>）。

**安装 NDEF Library for Arduino 的方法（适用于 Arduino IDE）**

**🪜 步骤如下：**

1. 打开这个 GitHub 项目链接：

👉 <https://github.com/don/NDEF>

1. 点击右上角绿色按钮【Code】→ 选择【Download ZIP】
2. 下载完成后，回到 Arduino IDE：
   * 点击菜单栏 → 工具 → 管理库（不是这里！）
   * 而是点击菜单栏 → **库 > 添加 .ZIP 库**（**Add .ZIP Library**）
3. 选择刚才下载的 NDEF-master.zip，IDE 会自动安装。

**🔍 安装成功后你会看到：**

在 Arduino IDE 的菜单：

文件 → 示例 → NDEF  
会出现相关示例，如 ReadTag, WriteTag, NdefMessageParser 等。

**⚠️ 注意事项**

* NDEF 库必须 **配合 Adafruit\_PN532 一起使用**，否则无法读取；
* 它主要支持 **NFC Forum Type 2** 标签（NTAG213、215、216）；
* 如果你用的是手机模拟 NFC 标签，也必须确保写入的是 **NDEF 文本/URL 格式**。

还需要一个PN532\_I2C.h的库。

**正确安装 PN532\_I2C.h 所属的库**

这个头文件来自于 GitHub 上的库：

📦 库名称：**Seeed-Studio/PN532**

📎 GitHub 地址：<https://github.com/Seeed-Studio/PN532>

**🪜 安装方法（适用于 Arduino IDE）**

**方法 1：通过 .zip 安装**

1. 打开链接：<https://github.com/Seeed-Studio/PN532>
2. 点击绿色按钮 **Code → Download ZIP**
3. 回到 Arduino IDE → 菜单栏选择：**项目 → 添加库 → 添加 .ZIP 库**
4. 选择刚下载的 PN532-master.zip，导入即可。

GPT上最后一版代码没试过。之前的代码使用的是I2C的链接方式，而板子上的接线是SPI。不行啊，用不了IDE不应用我下的库啊。

现在的计划是先使用rc522读取UID,在中控中记录对应UID代表的书名和页数，同时尝试使用PN532，理论上PN532可以读取TXT文档，在对应的GIThub中有提到。

成了，RC522的代码中现在集成了OLED。